**Blitzschutz**

Die Unterkonstruktion ist nach den Vorgaben des bauseitigen Elektrofachplaners in Absprache mit dem Architekten und Bauherren leitend zu verbinden.  
Anschluss an den Potentialausgleich durch bauseitigen Elektriker.