**Fassaden-Eckausbildung, Außenecke, gestoßen**

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Außenecke, Ausführung wie Hauptposition als Bolzeneinhangkassette, Clip-Kassette, Paneel oder Glattblech, ausgeführt wie folgt:  
2 getrennte Elemente. Die sich stoßenden Ecken des Elements sind an der vertikalen Kante um 135° umzukanten und flächig zu stoßen. Die horizontalen Kanten sind 90° umzukanten und zu stoßen.  
Als Material ist das Fassadenmaterial zu verwenden.