**Fassaden-Eckausbildung, Innenecke, überlappend**

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Innenecke, Ausführung wie Hauptposition als Bolzeneinhangkassette, Clip-Kassette, Paneel oder Glattblech, ausgeführt wie folgt:  
2 Kassetten, stumpf gestoßen im Raster der Fassade, wobei die eine Kassette bis zum hinteren Rand der zweiten Kassette reicht.  
Als Material ist das Fassadenmaterial zu verwenden.

□ Ecke \_\_\_\_\_mm überlappend  
□ Ecke nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_