**Attika in den Eckbereichen**

Lieferung und fachgerechte Montage einer Attika-Eckausbildung als oberen Fassadenabschluss im Eckbereich angepasst an die jeweilige Ausführung der Gesamtattika. Die Ecke ist in

□ genieteter  
□ geklebter

Variante auszuführen. Der Stoß ist gegen eindringendes Wasser abzudichten.

Die Attika hat ein Gefälle zur Dachfläche.

Als Material ist das Fassadenmaterial zu verwenden.

□ Attika-Eckausbildung nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Attika-Eckausbildung nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Attika-Eckausbildung nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eckenwinkel:  
□ 90°-Ecke  
□ \_\_\_\_°-Ecke