**Fenster und Türlaibung ohne Sonnenschutz**

Lieferung und fachgerechte Montage der Fensterlaibungen, bestehend aus der erforderlichen Unterkonstruktion, einem F-Profil, beschichtet in Fensterfarbe und einem Laibungsblech aus Fassadenmaterial.  
Das Laibungsprofil ist an der Unterkonstruktion nicht sichtbar zu befestigen.

Die Montageanleitungen des Fensterherstellers sind zu beachten. Die Befestigung auf dem Fenster ist mit dem entsprechenden Gewerk abzustimmen.

□ Laibung nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Laibung nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Laibung nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inkl. aller Nebenleistungen