**Unterer Fassadenabschluss mit Tropfblech**

Lieferung und fachgerechte Montage eines unteren Fassadenabschlusses inklusive eines Lochbleches zur einwandfreien Belüftung der Fassade sowie als Kleintierschutz.

Durchmesser der Lochung sowie der Lochanteil sind den jeweils gültigen Normen und Richtlinien zu entnehmen, jedoch mindestens 50% des Hinterlüftungsquerschnittes. Das Lochblech ist nicht sichtbar hinter der Kassette auf die Unterkonstruktion zu befestigen.

Der untere Fassadenabschluss ist als Tropfblech aus dem Fassadenmaterial herzustellen.

□ Fassadenabschluss nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Fassadenabschluss nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Fassadenabschluss nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_