**Fassaden-Eckausbildung, Außenecke, Eckleiste**

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Außenecke, Ausführung wie Hauptposition als Bolzeneinhangkassette, Clip-Kassette, Paneel oder Glattblech, ausgeführt wie folgt:  
Omega-förmiges Kantprofil aus Fassadenmaterial, befestigt wie Hauptposition.

□ Eckleiste bündig  
□ Eckleiste \_\_\_\_\_mm auftragend  
□ Eckleiste nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_