**Gelochte Elemente**

Lieferung und fachgerechte Montage von Fassadenelementen entsprechend der Hauptposition jedoch als Lochblech bzw. mit Perforation ausgeführt.

□ Lochanordnung: Lochdurchmesser: \_\_\_\_\_ Lochabstand: \_\_\_\_\_ Winkel Lochabstand: \_\_\_\_\_  
□ Als Lochbild gemäß Zeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Als Lochbild nach Bild, Erstellung des Lochbildes ist Leistung des Verarbeiters

Die Elemente sind zwängungsfrei an den Baukörper zu montieren, die Wärmeausdehnung ist zu beachten.

Als Material ist das Fassadenmaterial zu verwenden, Stanzkanten bleiben blank, eine Lackunterwanderung ist mit Novelis FF2 ausgeschlossen.