**Clip-Kassette**

Typ: Kassette mit Clip-Befestigung aus bandbeschichtetem Aluminium als vorgehängte hinterlüftete Fassade montiert auf einer Aluminium-Unterkonstruktion.

Ausführung: Obere Abkantung als Z-Kantung, untere Abkantung als U-Kantung, Kanttiefen entsprechend den statischen Anforderungen.  
Mittenaussteifungen entsprechend den statischen Erfordernissen rückseitig geklebt.  
Die Kassetten sind planeben herzustellen.  
Im Bereich von Fassadenbeleuchtungen und Hochglanzfassaden erhöhte Planheitsanforderungen.

Umkantung: □ Ecken dicht gekantet  
□ Ecken umgelegt  
□ Ecken umgelegt, ineinandergreifend

Montage: Mittels Befestigungsclip auf der Unterkonstruktion. Keine Bolzen- oder Agraffenbefestigung.  
Auf zwängungsfreie Montage mit Fest- und Gleitpunkten ist zu achten. Es ist der Presslaschenblindniet zu benutzen.  
Die thermische Ausdehnung ist zu beachten.

Verlegeraster: Fugenbreite \_\_\_\_\_mm (min. 15 mm) jedoch nicht unter den Anforderungen der Wärmeausdehnung

Material: Novelis FF2 entsprechend Materialspezifikation