**Fensterbank**

Lieferung und fachgerechte Montage einer Fensterbank, bestehend aus der erforderlichen Unterkonstruktion und dem eigentlichen Fensterbankprofil, gekantet aus dem Fassadenmaterial.   
Die seitlichen Abschlüsse sind aufzukanten, um die Wasserabführung zu gewährleisten. Die Laibung muss die Fensterbank überdecken, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Die Montageanleitungen des Fensterherstellers sind zu beachten. Die Befestigung an dem Fenster ist mit dem entsprechenden Gewerk abzustimmen.

□ Fensterbank nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Fensterbank nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Fensterbank nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inkl. aller Nebenleistungen