**Aluminium-Unterkonstruktion**

Liefern und fachgerechtes Montieren einer justierbaren Aluminium-Unterkonstruktion nach den statischen Anforderungen und Bauzeichnungen. Fest- und Lospunkte sind auszubilden. Leistung inklusive jeglicher Bearbeitung.

Konsolen und Tragprofile sind als U- oder L-Profile entsprechend den statischen Anforderungen als Gleit- und Festpunktkonstruktion auszuführen.

Tragprofile entsprechend der Fassadenkonstruktion ungeriffelt als L-Profil, T-Profil, Omega-Profil oder U-Profil mit Einhängebolzen oder Agraffenstanzungen.

Konsolen und Dübel entsprechend den statischen Bemessungen. Ggfs. sind am Baukörper Dübelauszugsversuche durchzuführen.