**Fenster und Türsturz ohne Sonnenschutz**

Lieferung und fachgerechte Montage des Fenster- bzw. Türsturzes im Bereich von Fenstern ohne außenliegendem Sonnenschutz, bestehend aus einem F-Profil zur Montage auf dem Fenster, beschichtet in Fensterfarbe und einem Abdeckblech aus dem Fassadenmaterial zur Abdeckung.  
Die Abdeckbleche sind hinter dem Fassadenelement verdeckt zu befestigen. Die Montageanleitungen des Fensterherstellers sind zu beachten. Die Befestigung des F-Profils ist mit dem entsprechenden Gewerk abzustimmen. Die Hinterlüftung der Fassade ist sicherzustellen.

□ Fenster / Türsturz nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Fenster / Türsturz nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Fenster / Türsturz nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inkl. aller Nebenleistungen