**Paneel**

Typ: Paneel aus bandbeschichtetem Aluminium mit Befestigung in der Tiefsicke

Ausführung: Paneel mit Z- und U-Kantungen wie folgt:  
□ Allseitige Z-Kantungen  
□ oben und unten Z-Kantungen, seitlich mittels L-Kantung geschlossen  
□ oben und unten Z-Kantungen, seitlich mittels Verbindungsprofil gestoßen.

Mittenaussteifungen entsprechend den statischen Erfordernissen rückseitig geklebt.  
Die Paneele sind planeben herzustellen.  
Im Bereich von Fassadenbeleuchtungen und Hochglanzfassaden erhöhte Planheitsanforderungen.

Montage: Sichtbar genietet in der Tiefsicke mittels Presslaschenblindniet. Die Niete sind in Fassadenfarbe auszuführen. Die Wärmeausdehnung ist zu beachten.

Verlegeraster: Fugenbreite \_\_\_\_\_mm (min. 15 mm) jedoch nicht unter den Anforderungen der Wärmeausdehnung

Material: Novelis FF2 entsprechend Materialspezifikation