**Glattblech-Fassade**

Typ: Bandbeschichtete Aluminium-Bleche als vorgehängte hinterlüftete Fassade montiert auf einer Aluminium-Unterkonstruktion.

Ausführung: Glattblech, befestigt auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. Kantungen gemäß Architektenwunsch.  
Im Bereich von Fassadenbeleuchtungen und Hochglanzfassaden erhöhte Planheitsanforderungen.

Verlegeraster: Fugenbreite \_\_\_\_\_mm jedoch nicht unter den Anforderungen der Wärmeausdehnung

Horizontalfuge: □ offen  
□ mit einfach-Kantung  
□ mit Z-Kantung

Montage: Die zwängungsfreie Montage auf der Unterkonstruktion ist sicherzustellen, dabei ist die thermische Ausdehnung zu beachten.  
Montage mittels:  
 □ Presslaschenblindniet, Nietkopf lackiert in Fassadenfarbe  
 □ Klebebefestigung auf der Unterkonstruktion (Z.i.E. erforderlich)

Material: Novelis FF2 entsprechend Materialspezifikation