**Gerundete Elemente**

Lieferung und fachgerechte Montage von gerundeten Fassadenelementen entsprechend der Hauptposition.

□ Rundung horizontal  
□ Rundung vertikal

Radius der Rundung: \_\_\_\_\_\_ □ Konkav □Konvex

□ Vollständige Rundung des Elementes  
□ Übergang von gerade auf gerundet innerhalb des Elementes.

Eventuell zur Befestigung erforderliche Laschen sind an den Seiten, aus der Draufsicht nicht sichtbar anzubringen.

Die Elemente sind zwängungsfrei an den Baukörper zu montieren, die Wärmeausdehnung ist zu beachten.