**Fassadenelemente als Passelemente**

Aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Bautoleranzen müssen nach erfolgter Montage der Hauptflächen einzelne Elemente separat aufgemessen und hergestellt werden. Erhöhte Aufwände für Aufmaß, Herstellung und Montage sind einzukalkulieren