**Fenster und Türsturz mit Sonnenschutz**

Lieferung und fachgerechte Montage des Fenster- bzw. Türsturzes im Bereich von Fenstern mit außenliegendem Sonnenschutz. Befestigung der Sturzbleche auf der Unterkonstruktion der Fassade. Als Sturzblech kommt das Fassadenmaterial zur Ausführung. Die Hinterlüftung der Fassade ist sicherzustellen.

□ Fenster / Türsturz nach Novelis Vorschlag \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
□ Fenster / Türsturz nach Vorschlag des Metallbauers  
□ Fenster / Türsturz nach Architektenzeichnung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inkl. aller Nebenleistungen